NSSW-31210GF
全光管理型万兆交换机

产品概述
NSSW-31210GF 是 L3 层全万兆管理型光纤交换机，具有 12 个 10Gbps SFP+光纤模块扩展 插槽和一个 Console 口，提供完备的安全策略、完善的 QoS 策略以及丰富的 VLAN 功能，易于管理维护，满足企 业、小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。
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产品特点
· 支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控；
· 需使用 10G SFP+万兆光模块，支持 SR/LR/LRM/ER/ZR 等型号；
· 三层路由协议把控，适配多重业务，信息传输高效有保障；
· 支持静态汇聚和动态汇聚（LACP）两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负 载均衡、链路备份；
· 灵活方便的管理维护支持 Console、Telnet、SSH 等多种管理方式；
· 支持 WEB 方式管理，更简单高效，便于工程及维护人员的安装调试；
· 支持 TFTP 方式的文件上传与下载管理。




硬件规格

	标准
	IEEE802.3、IEEE802.3az、IEEE802.3z、IEEE802.3ae、IEEE802.3x、IEEE802.1X、
IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.3ad

	接口
	12*1000M/10Gbps SFP+光纤模块扩展插槽 1*Console  口

	指示灯
	PWR（绿色）、LNK/ACT（绿色/黄色）、SYS（绿色）

	

网络介质（线缆）
	1000BASE-TX：Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线(≤100m）
1000BASE-FX：MMF,SMF
10GBASE-X：MMF, SMF
10GBASE-SR：OM1/OM2/OM3 或以上 MMF（2m～300m）
10GBASE-LR：IEC 的 B1.1 和 B1.3 的 SMF（2m～10000m）

	MAC 地址表
	32K，自动学习，自动更新

	巨型帧
	12KByte

	包缓冲区
	16Mbit

	传输模式
	存储转发

	包转发率
	178.56Mpps

	交换容量
	240Gbps

	尺寸(L*W*H)
	330*230*44mm

	输入电压
	AC 100-240V ，50/60Hz,2A Max

	工作温度
	0°C ~ 40°C

	存储温度
	-40°C ~ 70°C

	工作湿度
	10% ~ 90%  无凝结

	存储湿度
	5% ~ 90%  无凝结

	静电标准
	接触±6KV，空气±8KV

	平均故障间隔时间
	>50000 小时
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软件功能
	




L3 功能
	
DHCP Server
	支持 DHCPv4 Server

	
	
	支持 DHCPv6 Server

	
	
路由
	支持静态路由(IPV4/IPV6)

	
	
	支持路由聚合

	
	RIP
	支持 RIP v1/v2

	
	OSPF
	支持 OSPF v2

	
	BGP
	支持 BGP4

	



















L2 功能
	

MAC 地址表
	支持 MAC 老化时间设置

	
	
	支持 MAC 过滤

	
	
	支持 MAC Notification

	
	







管理运维
	支持 Console/Telnet/SSH

	
	
	支持 Http/Https、SSL/TLS

	
	
	支持 FTP/TFTP

	
	
	支持 Syslog

	
	
	支持 SNMP(v1/v2c/v3)、SNMP Trap

	
	
	支持 SNTP ，NTP

	
	
	支持 CPU 保护

	
	
	支持软件/硬件看门狗

	
	
	支持固件升级/备份

	
	
	支持 Ping/Traceroute

	
	








端口配置
	支持端口限速

	
	
	支持流量控制

	
	
	支持 802.3az 能效以太网 EEE

	
	
	支持 MTU

	
	
	支持 CFM(802.1ag)

	
	
	支持 EFM ，OAM(802.3ah)

	
	
	支持 DDM

	
	
	支持风暴控制

	
	
	支持端口隔离

	
	
	支持端口安全

	
	
	支持 VCT

	
	
	支持 ULDP(与 Cisco UDLD 同样功能)

	
	
Discovery
	支持 LLDP(802.1ab)

	
	
	支持 LLDP-MED

	
	

链路聚合
	支持静态链路聚合

	
	
	支持 LACP(802.3ad)

	
	
	支持 LACP 负载均衡

	
	
	支持每组的最大组数和端口数

	
	








VLAN 特性
	支持 IEEE802.1Q VLAN Tagging(4K)

	
	
	支持 Port-based,支持 Access/Trunk/Hybrid

	
	
	支持 Private VLAN

	
	
	支持 VLAN Filter

	
	
	支持 MAC-based VLAN

	
	
	支持 Protocol-based VLAN

	
	
	支持 IP Subnet-based VLAN

	
	
	支持 Voice VLAN

	
	
	支持 GVRP/GMRP

	
	
	支持增强，灵活 QinQ

	
	
	支持 vlan translation(1:N/N:1/N:N)

	
	
	支持 Guest VLAN

	
	
环路检测
	支持 Loopback Detection

	
	
	支持 ERPS

	
	

生成树
	支持 STP ，RSTP ，MSTP

	
	
	MSTP 支持 64 实例

	
	
	支持 BPDU Guard ，Root Guard ，BPDU Tunnel

	
	




ARP
	支持静态 ARP

	
	
	支持防 ARP 扫描

	
	
	支持防 ARP 欺骗

	
	
	支持 ARP 保护

	
	
	支持免费 ARP

	
	
	支持动态 ARP 检测

	
	
	支持 ARP 数量控制

	

IPv4 相关功能
	

ICMP
	支持 Anti ICMP 攻击

	
	
	支持 ICMP 速率限制

	
	
	支持 ICMP Unreachable 丢弃

	
	组播控制
	支持 IPv4 DCSCM

	
	组播 VLAN
	支持组播 VLAN

	
	

IGMP
	支持 IGMP Snooping V1/V2/V3

	
	
	支持 IGMP Fast leave

	
	
	支持 IGMP Proxy

	
	

DHCP
	支持 DHCPv4 Client/BOOTP

	
	
	支持 DHCPv4 Relay

	
	
	支持 DHCPv4 Snooping

	
	
	支持 DHCPv4 Option 82/43/60/61/67

	













IPv6 相关功能
	IPv6 基本功能
	支持 IPv6 ND Snooping

	
	

DHCPv6
	支持 DHCPv6 Relay

	
	
	支持 DHCPv6 Snooping

	
	
	支持 IPv6 SAVI

	
	
	支持 Security RA

	
	IPv6 组播路由
	支持 MLD v1/V2 Snooping

	
	








IPv6 功能
	支持 IPv6 SNMP

	
	
	支持 IPv6 HTTP

	
	
	支持 IPv6 SSH

	
	
	支持 IPv6 DNS

	
	
	支持 IPv6 ping/traceroute

	
	
	支持 IPv6 Telnet

	
	
	支持 IPv6 Radius+

	
	
	支持 IPv6 Tacacs+

	
	
	支持 IPv6 SNTP/NTP

	
	
	支持 IPv6 FTP/TFTP

	
	
	支持 IPv6 IPSec

	
	
	支持 IPv6 ACL

	





QoS
	
基本功能
	支持信任 COS/DSCP

	
	
	支持信任端口

	
	

调度算法
	支持 SP 队列调度算法

	
	
	支持 WRR 队列调度算法

	
	
	支持 WDRR 队列调度算法

	
	

流量策略
	支持基于 VLAN的流分类

	
	
	支持基于 COS/DSCP 的流分类

	
	
	支持聚合 PolicyMap

	
	
	支持入口 PolicyMap

	
	
流量监管
	支持流量整形

	
	
	支持 Ingress Policing

	
	



重定向
	支持 COS/802.1p 优先级

	
	
	支持 IP 优先级

	
	
	支持 IPv4/IPv6 DSCP

	
	
	支持丢弃优先级

	
	
	支持内部优先级

	
	
	支持入口/出口重定向

	
	


队列
	支持 DSCP to DSCP 映射

	
	
	支持 DSCP to DP 映射

	
	
	支持 DSCP to Queue 映射

	
	
	支持 COS to DP 映射

	
	
	支持 COS to Queue 映射

	









ACL
	

基于 IP 的 ACL
	支持基于源/目的 IP

	
	
	支持 IP 协议类型

	
	
	支持 IP 优先级(DSCP,TOS, Precedence)

	
	
	支持 TCP/UDP 源和目的端口号等字段进行匹配

	
	

基于 MAC 的 ACL
	支持基于源/目的 IP

	
	
	支持 VLAN ID

	
	
	支持 COS

	
	
	支持 Tag/Untag

	
	基于 IP-MAC 的 ACL
	支持 IP+MAC 组合 ACL

	
	自定义 ACL
	支持自定义 ACL

	
	

ACL 功能
	支持根据时间段生效 ACL

	
	
	支持基于 VLAN的 ACL 绑定

	
	
	支持根据 ACL 匹配情况执行流量统计分析功能

	




安全
	

802.1x
	支持基于端口的身份验证

	
	
	支持 EAPoR

	
	
	支持基于 MAC 的身份验证

	
	
	支持 Guest VLAN

	
	
MAB
	支持基于端口的身份验证

	
	
	支持基于 MAC 的身份验证

	
	MAC 数量限制
	支持基于端口的 MAC 数量限制

	
	
	支持基于 VLAN的 MAC 数量限制

	
	
IP 数量限制
	支持基于端口的 IP 数量限制

	
	
	支持基于 VLAN的 IP 数量限制

	
	管理访问
	支持基于源 MAC 和 IP 地址

	
	

防 DoS 攻击
	支持 TCP 标志位

	
	
	支持 TCP 标记

	
	
	支持 IP 段

	
	
	支持 ICMP

	
	TACACS+
	支持 TACACS+

	
	
Radius
	支持 Radius

	
	
	支持 Client，支持 MD5

	
	SSL
	支持 Openssl 1.1.0

	

可靠性
	MRPP
	支持 ERRP

	
	
ULPP
	支持 ULPP

	
	
	支持 Smart Link/Monitor Link

	
	ULSM
	支持 ULSM

	


流量监视功能
	


镜像功能
	支持一对一，多对一

	
	
	支持端口镜像，支持入口、出口和两者都支持

	
	
	支持 CPU 镜像

	
	
	支持流镜像

	
	
	支持 RSPAN



image1.png




image2.jpeg
230mm





