NSSW-38G24F-410GF
全光管理型交换机

产品概述                                                                                   
NSSW-38G24F-410GF是一款高性能光纤管理型交换机，具有16个1000Mbps光纤模块扩展插槽，8个1000Mbps光电复用端口和4个10Gbps SFP+光纤模块扩展插槽以及一个Console口，提供完备的安全策略、完善的QoS策略以及丰富的VLAN功能，易于管理维护，满足企业、小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。




[image: 图片2]


[bookmark: _GoBack]
产品特点
· RJ45支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；
· 支持IEEE802.3x 全双工流控和Backpressure半双工流控；
· 面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析；
· 双电源设计，支持AC或DC 1+1备份，降低设备断电宕机与业务中断⻛险；
· 支持动态路由协议；
· 高可靠性设计，支持传统的STP/MSTP/RSTP三层链路保护技术；
· 支持静态汇聚和动态汇聚（LACP）两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份；
· 灵活方便的管理维护支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式；
· 支持WEB方式管理，更简单高效，便于工程及维护人员的安装调试；
· 支持TFTP方式的文件上传与下载管理。







硬件规格

	标准
	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad

	接口
	16*1000Mbps 光纤模块扩展插槽
8*1000Mbps光电复用口
4*10Gbps SFP+光纤模块扩展插槽
1*Console 口

	指示灯
	PWR（绿色）、LNK/ACT（绿色）、SYS（绿色）

	网络介质（线缆）
	100BASE-TX：Cat 5及以上非屏蔽类双绞线（≤100m）
1000BASE-TX：Cat 5及以上非屏蔽类双绞线（≤100m）
100BASE-FX：MMF,SMF
10GBASE-X：MMF, SMF
10GBASE-SR：OM1/OM2/OM3或以上MMF（2m～300m）
10GBASE-LR：IEC的B1.1和B1.3的SMF（2m～10000m）

	光模块速率
	0~2M、2~10M、2~84M、155M、622M、1.25G、2.5G、3.125G、4.25G、5G、6G、8G、10G

	MAC地址表
	16K，自动学习，自动更新

	巨型帧
	12KByte

	包缓冲区
	12Mbit

	传输模式
	存储转发

	包转发率
	95.23Mpps

	交换容量
	128Gbps

	尺寸(L*W*H)
	440*260*44mm

	风扇
	2个

	电源
	100-240V~50/60HZ

	工作温度
	0°C ~ 40 °C

	存储温度
	-40 °C ~ 70 °C

	工作湿度
	10% ~ 90% 无凝结

	存储湿度
	5% ~ 90% 无凝结

	防雷等级
	共模±4KV,差模±2KV

	平均故障间隔时间
	>50000小时

	静电标准
	接触±6KV，空气±8KV
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软件功能

	L2功能
	MAC地址表
	支持MAC老化时间设置

	
	
	支持MAC过滤

	
	
	支持MAC Notification

	
	管理运维
	支持Console/Telnet/SSH

	
	
	支持Http/Https、SSL/TLS

	
	
	支持FTP/TFTP

	
	
	支持Syslog

	
	
	支持SNMP(v1/v2c/v3)、SNMP Trap

	
	
	支持SNTP，NTP

	
	
	支持CPU保护

	
	
	支持软件/硬件看门狗

	
	
	支持固件升级/备份

	
	
	支持Ping/Traceroute

	
	端口配置
	支持端口限速

	
	
	支持流量控制

	
	
	支持802.3az能效以太网EEE

	
	
	支持MTU

	
	
	支持CFM(802.1ag)

	
	
	支持EFM，OAM(802.3ah)

	
	
	支持DDM

	
	
	支持风暴控制

	
	
	支持端口隔离

	
	
	支持端口安全

	
	
	支持VCT

	
	
	支持ULDP(与Cisco UDLD同样功能)

	
	Discovery
	支持LLDP(802.1ab)

	
	
	支持LLDP-MED

	
	链路聚合
	支持静态链路聚合

	
	
	支持LACP(802.3ad)

	
	
	支持LACP负载均衡

	
	
	支持每组的最大组数和端口数

	
	VLAN特性
	支持IEEE802.1Q VLAN Tagging(4K)

	
	
	支持Port-based,支持Access/Trunk/Hybrid

	
	
	支持Private vlan

	
	
	支持VLAN Filter

	
	
	支持MAC-based VLAN

	
	
	支持Protocol-based VLAN

	
	
	支持IP Subnet-based VLAN

	
	
	支持Voice VLAN

	
	
	支持GVRP/GMRP

	
	
	支持增强，灵活QinQ

	
	
	支持vlan translation(1:N/N:1/N:N)

	
	
	支持Guest VLAN

	
	环路检测
	支持Loopback Detection

	
	
	支持ERPS

	
	生成树
	支持STP，RSTP，MSTP

	
	
	MSTP支持64实例

	
	
	支持BPDU Guard，Root Guard，BPDU Tunnel

	
	ARP
	支持静态ARP

	
	
	支持防ARP扫描

	
	
	支持防ARP欺骗

	
	
	支持ARP保护

	
	
	支持免费ARP

	
	
	支持动态ARP检测

	
	
	支持ARP数量控制

	IPv4相关功能
	ICMP
	支持Anti ICMP攻击

	
	
	支持ICMP速率限制

	
	
	支持ICMP Unreachable丢弃

	
	IP Forward
	支持IPv4 静态路由

	
	
	支持IPv4 路由聚合

	
	组播控制
	支持IPv4 DCSCM

	
	组播VLAN
	支持组播VLAN

	
	IGMP
	支持IGMP Snooping V1/V2/V3

	
	
	支持IGMP Fast leave

	
	
	支持IGMP Proxy

	
	DHCP
	支持DHCPv4 Server

	
	
	支持DHCPv4 Client/BOOTP

	
	
	支持DHCPv4 Relay

	
	
	支持DHCPv4 Snooping

	
	
	支持DHCPv4 Option 82/43/60/61/67

	IPv6相关功能
	IPv6基本功能
	支持IPv6 ND Snooping

	
	DHCPv6
	支持DHCPv6 Server

	
	
	支持DHCPv6 Relay

	
	
	支持DHCPv6 Snooping

	
	
	支持IPv6 SAVI

	
	
	支持Security RA

	
	IPv6单播路由
	支持IPv6 静态路由

	
	IPv6多播路由
	支持MLD v1/V2 Snooping

	
	IPv6功能
	支持IPv6 SNMP

	
	
	支持IPv6 HTTP

	
	
	支持IPv6 SSH

	
	
	支持IPv6 DNS

	
	
	支持IPv6 ping/traceroute

	
	
	支持IPv6 Telnet

	
	
	支持IPv6 Radius+

	
	
	支持IPv6 Tacacs+

	
	
	支持IPv6 SNTP/NTP

	
	
	支持IPv6 FTP/TFTP

	
	
	支持IPv6 IPSec

	
	
	支持IPv6 ACL

	QoS
	基本功能
	支持信任COS/DSCP

	
	
	支持信任端口

	
	调度算法
	支持SP队列调度算法

	
	
	支持WRR队列调度算法

	
	
	支持WDRR队列调度算法

	
	流量策略
	支持基于VLAN的流分类

	
	
	支持基于COS/DSCP的流分类

	
	
	支持聚合PolicyMap

	
	
	支持入口PolicyMap

	
	流量监管
	支持流量整形

	
	
	支持Ingress Policing

	
	重定向
	支持COS/802.1p 优先级

	
	
	支持IP优先级

	
	
	支持IPv4/IPv6 DSCP

	
	
	支持丢弃优先级

	
	
	支持内部优先级

	
	
	支持入口/出口重定向

	
	队列
	支持DSCP to DSCP映射

	
	
	支持DSCP to DP映射

	
	
	支持DSCP to Queue映射

	
	
	支持COS to DP映射

	
	
	支持COS to Queue映射

	ACL
	基于IP的ACL 
	支持基于源/目的IP

	
	
	支持IP协议类型

	
	
	支持IP优先级(DSCP,TOS, Precedence)

	
	
	支持TCP/UDP源和目的端口号等字段进行匹配

	
	基于MAC的ACL 
	支持基于源/目的IP

	
	
	支持VLAN ID

	
	
	支持COS

	
	
	支持Tag/Untag

	
	基于IP-MAC的ACL
	支持IP+MAC组合ACL

	
	自定义ACL
	支持自定义ACL

	
	ACL功能
	支持根据时间段生效ACL

	
	
	支持基于VLAN的ACL绑定

	
	
	支持根据ACL匹配情况执行流量统计分析功能

	安全
	802.1x
	支持基于端口的身份验证

	
	
	支持EAPoR

	
	
	支持基于MAC的身份验证

	
	
	支持Guest VLAN

	
	MAB
	支持基于端口的身份验证

	
	
	支持基于MAC的身份验证

	
	MAC数量限制
	支持基于端口的MAC数量限制

	
	
	支持基于VLAN的MAC数量限制

	
	IP数量限制
	支持基于端口的IP数量限制

	
	
	支持基于VLAN的IP数量限制

	
	管理访问
	支持基于源MAC和IP地址

	
	防DoS攻击
	支持TCP标志位

	
	
	支持TCP标记

	
	
	支持IP段

	
	
	支持ICMP

	
	TACACS+
	支持TACACS+

	
	Radius
	支持Radius

	
	
	支持Client，支持MD5

	
	SSL
	支持Openssl 1.1.0

	可靠性
	MRPP
	支持ERRP

	
	ULPP
	支持ULPP

	
	
	支持Smart Link/Monitor Link

	
	ULSM
	支持ULSM

	流量监视功能
	镜像功能
	支持一对一，多对一

	
	
	支持端口镜像，支持入口、出口和两者都支持

	
	
	支持CPU镜像

	
	
	支持流镜像

	
	
	支持RSPAN
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