NSSW-POE-RX24G-2SFP
全千兆POE供电交换机

产品概述
[bookmark: _GoBack]POE-RX24G-2SFP千兆以太网PoE交换机，该产品提供24个千兆PoE口、2个千兆上联口和2个SFP光口，PoE端口满足802.3af/at标准，具有AI看门狗功能，支持PoE摄像机掉线侦测，自动断电重启。支持2种工作模式（Standard,VLAN）,整机最大功率400W。
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产品特点
· 具有24个千兆POE供电端口、且具备看门狗功能；
· 具有2个千兆上联端口、2个SFP光口；
· 具有PoE端口隔离VLAN功能。




硬件规格
	端口
	24个千兆POE供电端口

	
	2个千兆上联端口

	
	2个SFP光口

	输入电压
	110Vac-240Vac（常规值220Vac）

	输入频率
	47Hz-63Hz（常规值50Hz）

	输入电流
	最大值4.5A

	待机功耗
	最大值20W（交换机不接摄像头或负载）

	冲击电流
	最大值100A（AC输入110Vac，冷启动）

	网络标准
	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab

	网络传输介质
	10/100/1000BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线

	网络信号距离
	传输≤100米

	背板带宽
	56Gbps背板带宽

	转发方式
	10BASE-tx:14880pps/port

	
	100BASE-tx：148800pps/port

	
	1000BASE-tx：1488000pps/port

	MAC地址
	8K的MAC地址表

	端口功能
	供电优先机制，快速与转发，MAC自动学习与老化

	
	IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控

	包转发率
	41.66Mpps

	PoE连接标准
	IEEE 802.3af/at

	PoE端口输出功率
	单口输出≤30W

	PoE输出电压
	DC52V±5%

	PoE传电线芯
	1/2+、3/6- 线对

	POE供电传输距离
	≤100米

	供电传输介质
	10/100/1000BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线

	POE总功率
	MAX:400W

	工作温度
	-10℃-55℃

	存储温度
	-40℃-85℃

	工作湿度
	10%到90%（无冷凝）

	存储湿度
	5%到95%（无冷凝）

	产品规格
	裸机尺寸：440mm*210mm*44mm

	
	裸机重量：2450g±5%

	配件清单
	挂耳套包1包

	
	说明书1份

	
	合格证1个

	
	电源线1条

	
产品尺寸图
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